{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["采购清单模板"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"采购清单模板","index":0,"n_rows":111,"n_cols":7,"rows_kept":111,"merged":[[1,4,1,5],[4,1,4,5],[4,6,5,6],[7,1,7,5],[8,2,8,5],[9,2,9,5],[10,1,10,5],[11,1,11,5],[12,0,12,6],[13,2,13,4],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[14,2,16,4],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[17,2,19,4],[20,0,22,0],[20,1,22,1],[20,2,22,4],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,4],[26,0,28,0],[26,1,28,1],[26,2,28,4],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[29,2,31,4],[32,0,34,0],[32,1,34,1],[32,2,34,4],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,2,37,4],[38,0,40,0],[38,1,40,1],[38,2,40,4],[41,0,43,0],[41,1,43,1],[41,2,43,4],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[44,2,46,4],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[47,2,49,4],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[50,2,52,4],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[53,2,55,4],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[56,2,58,4],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[59,2,61,4],[62,0,62,6],[63,0,65,0],[63,1,65,1],[63,2,65,4],[66,0,68,0],[66,1,68,1],[66,2,68,4],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[69,2,71,4],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[72,2,74,4],[75,0,77,0],[75,1,77,1],[75,2,77,4],[78,0,80,0],[78,1,80,1],[78,2,80,4],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[81,2,83,4],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[84,2,86,4],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[87,2,89,4],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[90,2,92,4],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[93,2,95,4],[96,2,96,4],[97,1,97,5],[98,1,100,5],[101,0,101,1],[101,2,101,3],[101,4,101,6],[102,1,104,1],[110,0,110,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["采购单位（盖章）",null,"化工学院",null,"资金单位：万元"]
[null,"采购项目名称","采购方式","年度项目","采购时间","联系人","联系电话"]
[null,"化工学院实验室建设",null,null,2015,"李自卫\n石宁","18275213791\n18785008487"]
[null,"采购预算",{"$nulls":4},"采购计划资金"]
[null,"合计","上年结余","本年预算","上级补助","其他财政性资金"]
["采",{"$nulls":5},257.25]
["购","采购内容",{"$nulls":4},"采购数量"]
["单","品目一：","化工专业实验室建设",{"$nulls":3},43]
["位","品目二：","过程装备与控制工程专业实验室建设",{"$nulls":3},105]
["填"]
["报"]
["品目一：化工专业实验室建设"]
["序号","设备名称及数量","主要技术参数",null,null,"报价（元）","满足参数品牌"]
[1,"二氧化碳PVT曲线测定装置（2套）","1.体系：CO2 ；温度≤50℃  工作压力≤10MPa\n2.功率≤2.0KW\n3.针式压力表，精度1.5%FS 铂电阻精度A级，数显仪表精度FS≤0.2%\n4.实验台、承压玻璃毛细管、活塞式压力计、恒温水箱、喷塑实验台、喷塑控制箱\n5.数据处理软件\n",null,null,49800,"北京莱帕克"]
[{"$nulls":5},70000,"浙江中控"]
[{"$nulls":5},53000,"上海同广"]
[2,"二元体系汽液平衡数据的测定装置（2套）","1.双循环玻璃平衡釜加液量≥50ml,并配有电磁搅拌仪，物料加热功率0~150W可调；上下保温功率0~30W可调；使用温度0-150℃；使用压力：常压                                       \n2.实验结果：（实验测定平衡温度）-（计算平衡温度）＜ 1.0℃\n3.温度传感器：Pt100,配智能数显仪表，0.1℃；防干烧自动控制系统\n4、阿贝折光仪：精度0.0002\n球形冷凝器：300mm/19/19\n5、水浴：无氟环保制冷，带外循泵，温度范围-5~100℃，控温精度0.1℃\n外型：高品质铝合金型材框架，无焊接点，水平调节支撑型脚轮\n\n",null,null,35300,"北京莱帕克"]
[{"$nulls":5},25000,"浙江中控"]
[{"$nulls":5},34000,"上海同广"]
[3,"催化剂内扩散有效因子测定装置（1套）","1.固定床管式反应器：不锈钢管，内径Φ20×550mm，催化剂装填量：1.0~10mL；操作压力：1.0-3.0MPa；使用温度：室温-1000℃。                                     2.反应器加热炉：开式炉Φ220×500mm，加热功率 ：三段加热3*1.0KW，电炉丝+碳化硅炉瓦+耐高温陶瓷纤维板保温，使用温度：常温~1000℃\n3.预热器：不锈钢，内径10mm,长度250mm，内有防返混及防沟流装置；使用压力：1.0-3.0MPa\n4.预热器加热炉：加热功率1.0KW，使用温度：室温-550℃\n5.产品冷凝器：不锈钢，ф76*250mm（内盘管），使用压力：1.0-3.0MPa\n6.气液分离器：不锈钢材质，内装除沫器容积：500mL，使用压力：1.0-3.0MPa\n7.混合器：不锈钢 \n8.汽化器： 温度40-200 oC可控加热器\n9.气体干燥器：材质不锈钢，内装干燥剂\n10.过滤器：与气体质量流量控制仪配套使用\n11.加料罐：不锈钢材质\n12.液体计量泵：双柱塞中压恒流泵，流量范围0~10mL/min可选\n13.湿式气体流量计：额定流量0.5m3/h，容积5L/转，精度±1%\n14.气体流量计：气体质量流量控制仪，流量0-200ml/min，使用压力：常压-3.0MPa，国内/国际一线品牌\n15.测控温仪表：人工智能型仪表，精度FS≤0.2%\n16. 上海舜宇恒平，GC1120气相色谱仪1台， 配六通进样阀，Porapak Q色谱柱和分子筛色谱柱，TCD 检测器，配分析软件\n17. 管件、阀门：不锈钢316L，采用国内/国际一线品牌\n18、中央处理器：执行速度0.64μs，内存容量16K，厚度不大于37.5cm\n19、模拟模块：高达16位分辨率，总和精度±0.5%，厚度不大于25.2cm\n20、温度模块：分辨率0.1℃，总和精度±0.5%，厚度不大于25.2cm\n21、温度传感器：耐高温壳体，显示精度0.1℃\n22、数字模块：8通道，厚度不大于25.2cm\n23、触摸屏：显示模块TFT；背光类型：LED\n24、外型: 高品质铝合金型材框架，无焊接点，水平调节支撑型脚轮\n25. 电脑：酷睿i5，4G内存，500G硬盘，19寸液晶显示器及以上配置",null,null,173300,"北京莱帕克"]
[{"$nulls":5},150000,"浙江中控"]
[{"$nulls":5},138000,"上海同广"]
[4,"气固相催化反应动力学数据测定装置（1套）)","1.固定床管式反应器：石英管，尺寸根据实际反应进行定制；床层套管ф3，内插ф1mm垲装式热电偶；使用温度：室温- 1000℃\n2.反应器加热炉：开式炉，加热功率 ：三段加热3*1.0KW，加热方式碳化硅炉瓦+金属内衬，使用温度：室温-1000℃\n3.预热器：不锈钢，内径10mm,长度250mm，内有防返混及防沟流装置；使用压力：常压\n4.预热器加热炉：加热功率1.0KW，使用温度：室温-550℃\n5.产品冷凝器：不锈钢，ф76*250mm（内盘管），使用压力：常压-3.0MPa\n6.气液分离器：不锈钢或玻璃材质，内装除沫器容积：500mL，使用压力：常压-3.0MPa\n7.气体干燥器：材质不锈钢，内装干燥剂\n8.过滤器：与气体质量流量控制仪配套使用\n9.气体流量计（5台）：气体质量流量控制仪，流量0-200ml/min，使用压力：常压-3.0MPa\n10.气体湿式流量计：额定流量：额定流量0.5m3/h，容积5L/转或2L/转，精度±1%\n11.测控温仪表：人工智能型仪表，精度FS≤0.2%\n12.液体计量泵（3台）：品牌电磁泵，流量范围0.2-20ml/min可选\n13.电脑：酷睿i5，4G内存，500G硬盘，19寸液晶显示器及以上配置",null,null,"北京莱帕克",139000]
[{"$nulls":5},"浙江中控",145000]
[{"$nulls":5},"上海同广",14300]
[5,"膜分离法制备纯水实验装置（1套）","1.反渗透膜组件：低压反渗透膜，纯水通量40-45L/h,脱盐率≥98%\n2.预过滤器：5μm精过滤\n3.高压泵：扬程130m,流量8m3/h\n4.压力就地显示：0~3MPa\n5.转子流量计：测量范围0.25~2.5m3/h\n6.电导仪：在线检测纯水电导率",null,null,"北京莱帕克",34900]
[{"$nulls":5},"浙江中控",38000]
[{"$nulls":5},"上海同广",53000]
[6,"化工仪表与控制实验装置（2套）","1.蓄水槽：不锈钢材质，96L\n2.高位槽：不锈钢材质，16L\n3.加热锅炉：功率2.5KW\n4.换热器：不锈钢材质，换热面积0.5m2\n5.离心泵：不锈钢材质，扬程14m，功率370W，电压380V\n6.增压泵：扬程12m,功率260W，电压380V\n7.液位仪表：701压力变送器、1151差压变送器，磁翻板液位计\n8.温度仪表：PT100,CU50热电阻和热电偶传感器\n9.压力仪表：Y-100压力表，701压力变送器\n10.流量仪表：涡轮流量计，孔板流量计\n11.仪表控制台：800*550*750(长*宽*高)\n12. 酷睿i5，4G内存，500G硬盘，19寸液晶显示器及以上配置\n13.数据处理软件\n",null,null,"北京莱帕克",90700]
[{"$nulls":5},"浙江中控",120000]
[{"$nulls":5},"上海同广",106000]
[7,"磷酸萃取精制工艺实验装置（1套）","1.原料酸罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计\n2.反萃酯中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计\n3.萃余酸中间罐：不锈钢，带就地显示液位计\n4.萃取酯中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计\n5.洗涤酸中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计\n6.洗涤酯中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计\n7.反萃酸中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计\n8.蒸馏水中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计\n9.精制稀磷酸储罐：不锈钢，带就地显示液位计\n10.萃取塔：转盘萃取塔，塔内径D=84mm，塔总高H=1300mm，有效高度650mm；塔内采用环形固定环14个和圆形转盘12个，盘间距50mm。塔顶塔底分离空间均为250mm。\n11.洗涤塔：转盘萃取塔，塔内径D=80mm，塔总高H=1200mm，有效高度550mm；塔内采用环形固定环12个和圆形转盘10个，盘间距50mm。塔顶塔底分离空间均为200mm。\n12.反萃塔：转盘萃取塔，塔内径D=78mm，塔总高H=1100mm，有效高度450mm；塔内采用环形固定环10个和圆形转盘8个，盘间距50mm。塔顶塔底分离空间均为150mm。\n13.热水罐：不锈钢\n14.电加热器：380V4KW电加热管\n15.热水泵：离心泵，MS60/0.37\n16.料液泵：磁力驱动泵，25W\n17.温度：铂电阻,精度：B级，远程集中显示\n18.电控系统：模块化工控系统，主机、PT扩展模块、模拟量扩展模块、电源模块\n19.触摸屏：人机交互，显示模块：7\"TFT\n20.软件：工业在线监测控制组态软件，硬件加密锁\n21.酷睿i5，4G内存，500G硬盘，19寸液晶显示器及以上配置",null,null,"北京莱帕克",150000]
[{"$nulls":5},"浙江中控",180000]
[{"$nulls":5},"上海同广",160000]
[8,"办公桌椅（8套）","办公桌：1、贴面材料：采用大西洋牌胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；\n1、基材：采用吉林露水河高密度板\n2、.油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆；\n3、五金配件：德国BMB锁具，海福乐路轨\n办公椅：1、面料:选用进口\"阳光\"牌小牛皮(1.0mm厚),\n2、辅料:高密度低燃海绵，海绵座35密度，靠25密度。,\n3、脚架：实木。\n",null,null,1500]
[]
[]
[9,"复印机（1台）","1、最大原稿尺寸：A3\n2、打印分辨率 600*600dpi\n3、复印速度：20cpm\n4、打印速度：20ppm\n5、连续复印页数：1-999页\n6、USB2.0\n7、电源220V，50HZ",null,null,3800,"惠普"]
[{"$nulls":5},3800,"富士施乐"]
[{"$nulls":5},3690,"三星"]
[10,"文件柜（4台）","1、材质：0.6mm优质冷轧钢钢板\n\n2、1800*900*400mm\n\n3、主色：银色",null,null,1000]
[]
[]
[11,"投影仪\n（1台）","1、对比度：大于13000：1\n2、亮度：大于3000流明\n3、标准分辨率：（1024*768）\n4、投影尺寸：37-300英寸",null,null,4000,"明基"]
[{"$nulls":5},3500,"宏基"]
[{"$nulls":5},3500,"索尼"]
[12,"  电脑\n（8台）","1、CPU型号intel 酷睿i5 \n2、内存4GB                               \n3、硬盘1TB  \n4、LED宽屏\n5、独立显卡\n6、防水键盘\n7、四核心/四线程\n\n                      ",null,null,"联想",4900]
[{"$nulls":5},"神州",4700]
[{"$nulls":5},"惠普",4999]
[13,"1600℃高温电阻箱（2台）","\n1.额定温度(℃ )：1000\n2.升温速率：≥60℃/min\n3、控温精度(℃ )：±3，铠装热电偶\n4、功率(kW) ：≤ 4\n5、炉膛尺寸(mm)：≥300×200×120\n6、慢灰、快灰、挥发三个固定测试程序，自动完成控温流程。\n7、一个“通用”温控程序，可设置三段恒温点及恒温时间。\n\n ",null,null,"长沙开元仪器股份有限公司",28000]
[{"$nulls":5},"\n中科院上海光机所光学精密机械研究所\n",30000]
[{"$nulls":5},"上海向北实业有限公司",19000]
[14,"灰熔融性测试仪（1台）","1.最高温度：1600℃ \n2.升温速度：900℃以前15--30℃（可设定） \n900℃以后5--10℃（可设定） \n3.控温误差：≤±1℃/min \n4.温度分辨率：1℃ \n5.测温精度：±5℃ \n6.切换升速度时间：1—2分钟内 \n7.实验过程全自动，人工识别7个样，智能识别3个样 \n8.测试气氛：氧化性或弱还原性（封碳法或通气法） \n9.图像存储间隔：1帧/2℃左右 \n10.图像格式：24位真彩色 \n11.图像大小：200像素（高）*140像素（宽） \n12.图像容量：小于5K/帧 \n13.图像压缩格式：标准多媒体视频压缩格式 \n14.功率：小于2.6KW \n15.精密度：符合GB/T219-1996标准，ISO540-1995（E）标准要求。 \n16.准确度：T1≤40℃，T2—T4≤30℃\n",null,null,"长沙开元仪器股份有限公司",128000]
[{"$nulls":5},"\n长沙凯德测控仪器有限公司\n\n \n",142000]
[{"$nulls":5},"湖南三德科技股份有限公司",138000]
[15,"数字流量计（4台）","1 流量规格 最小10mL/min;\n 最大10L/min \n2 调节阀类型 电磁调节阀 \n3 调节阀静止状态 常闭 \n4 安装角度 任意 \n5 流量控制范围 2%～100% \n6 准确度 ±1.0% S.P.(≥30% F.S.)\n ±0.30% F.S.(＜30% F.S.)\n   7 线性 ±0.5%F.S.\n   8 重复精度 ±0.2%F.S.\n   9 工作压差范围 (0.05~0.3)MPa(<10L/min);\n (0.1~0.3)MPa(10~50)L/min \n10 耐压 3MPa           \n11 精度保证温度 15℃~35℃ \n12 接触气体材料  316L,Viton®,PTFE,或其他 \n13 漏率 ＜1×10-8Pa·m3/s \n14 接头 Swagelok:Φ6mm,1/4″\n VCR:1/4″或其他 \n",null,null,"北京堀场汇博隆精密仪器有限公司",5000]
[{"$nulls":5},"昆山市思博自动化科技有限公司",4000]
[{"$nulls":5},"\n\n上海丝亚检测仪器有限公司",4500]
[16,"节能程控管式炉（3台）","1.1 温度范围：500~ 1600℃；\n1.2 波 动 度：±2℃；\n1.3 显示精度：1℃；\n1.4 炉膛尺寸：φ40×400MM；\n1.5 发热区域：250MM\n1.6 标配炉管：φ40×1000 MM刚玉管；\n1.7 标配密封装置： 与刚玉管相匹配的不锈钢密封装置；\n1.8 升温速度：≤50℃/min；（可任意调节低于每分钟50度的任何速度）\n1.9 整机功率：6KW；\n1.10 电   源：220V/50Hz；",null,null,"杭州卓驰仪器有限公司",23000]
[{"$nulls":5},"科晶",34000]
[{"$nulls":5},"诺巴迪材料科技有限公司",27000]
["品目二：过程装备与控制工程专业实验室"]
[1,"薄壁容器应力测定实验装置系统\n（2台）","1、检测参数名称:内压容器压力；量程:0-1.6MPa；\n变送器精度:0.5%。\n2、基本配置及技术参数\n①不锈卧式钢容器:数量2台，分别为：φ400×4，L=500椭圆+球形封头；φ400×4，L=500锥形+平板封头；\n②手动试压泵：0—2.5 MPa；\n③数据采集板：12位AD，16CH，10µs；\n④计算机：酷睿i5，4G内存，500G硬盘，20寸液晶显示器及以上配置；\n⑤静态电阻应变仪：20点；\n⑥接口转换箱：PS-2；\n3. 附件 应变片：250片  测试导线：12套，支架、管路、阀门等：1套。\n",null,null,110000,"南京工业大学"]
[{"$nulls":5},120000,"北京化工大学"]
[{"$nulls":5},105000,"上海同广科教仪器有限公司"]
[2,"外压容器稳定实验装置系统\n（2台）","1、可完成的实验：\n① 观察圆筒形容器在外压作用下的失稳过程和失稳后的形状；\n②测量试件失稳时的临界压力、失稳后的波形和波数并与理论值比较；\n③ 爆破片爆破实验。\n2、基本配置及技术参数\n①不锈钢立式容器φ300×4,L=40；\n②外压容器压力量程：0-1.6MPa；精度：0.5%；\n③手动泵0-2.5MPa；\n④数据采集板：12位AD、16CH、10μs；\n⑤接口转换箱：PS-2；\n⑥计算机：酷睿i5，4G内存，500G硬盘，20寸液晶显示器及以上配置； \n",null,null,60000,"南京工业大学"]
[{"$nulls":5},55000,"北京化工大学"]
[{"$nulls":5},65000,"上海同广科教仪器有限公司"]
[3,"厚璧圆筒爆破与测试装置系统\n（2台）","1．可完成实验内容\n①测定圆筒塑性变形开始和结束时的压力值；\n②测定圆筒破坏时的爆破压力，并验证各种理论公式；\n③利用微机对实验数据进行采集并打印出整个压力变化的过程，了解过程装备控制专业数据自动采集和测量原理。\n2、基本配置及技术参数\n①高压容器爆破试验主机一套（正常工作压力60-80MPa，最大工作压力≥100MPa)。每台机配备件：管路连接垫至少4只，试件连接口处紫铜垫至少4只，至少20只厚壁圆筒容器高压爆破试件；\n②高压爆破USB数据采集箱一套 ；高压爆破前置适配器一套 ；\n③数据采集处理系统软件一套，可通过微机自动测试，实时显现容器弹塑性变形至爆破整个变化过程；\n④压力传感器：0-100MPa ；  \n⑤测试计算机：酷睿i5，4G内存，500G硬盘，20寸液晶显示器及以上配置；\n",null,null,89000,"南京工业大学"]
[{"$nulls":5},85000,"北京化工大学"]
[{"$nulls":5},83000,"上海同广科教仪器有限公司"]
[4,"超声波探伤仪\n（6台）","1. internet宽带网口和双USB接口，计算机可通过网线远程操控仪器并实现探伤数据的处理。                        2. 键盘自带数字键，直接通过数字键快速调节增益、声程等功能。\n3. 仪器自动读取最高波缺陷读数，无需通过门的调节来读数，亦可通过键盘的定量键读取不同缺陷数据。        4. 频率范围：0.4-20MHZ。\n5. 增益范围：0-120dB；0.1、2.0、6.0dB步进。\n6. 动态范围：≥30dB。\n7. 垂直线性：≤2.5%。\n8. 水平线性：≤0.1%。\n9. 扫描范围：0-8000mm。                          10. 分辨率：≥42dB。\n11. 灵敏度余量：≥62dB （深200mmΦ2平底孔）。\n12.阻尼：50/100/400欧自动匹配。\n13.闸 门： 进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数\n14.报 警： 蜂鸣报警，LED 灯报警。\n15.仪器自带电子说明书；\n16.配件：每台超声波探伤机配备3块标准试块。型号及参数为：（1）CSK-1A：满足JB/T 4730.3-2005（承压设备无损检测）；（2）RB-11：满足GB/T 11345-1989(钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级)；（3）CS-1-5：满足JB/T 1582-1996 汽轮机叶轮锻件超声波探伤方法。\n17. 笔记本电脑：酷睿 i5处理器；4G及以上内存；500G及以上硬盘；Windows 8.1及以上操作系统。\n",null,null,36000,"南通欧能达"]
[{"$nulls":5},39000,"南通斯科检测仪器有限公司"]
[{"$nulls":5},38000,"江苏射阳县宏亮探伤机厂 "]
[5,"磁粉探伤机\n（12台）","1. 输入电压：AC 220V ± 10%V；\n2.  输出电压：AC 36V；\n3. 输出电流：＞10A；\n4. 提升力：＞5kg；\n5. 暂载率： 50%± 5%；\n6. 探伤速度：≥ 6.1米/分；\n7. 探头温升： ≥60℃；\n8. 电磁轭磁极间距：0—250mm；\n10. 探伤灵敏度：A型1＃试片显示清晰；\n",null,null,4000,"南通欧能达"]
[{"$nulls":5},4100,"南通斯科检测仪器有限公司"]
[{"$nulls":5},4400,"江苏射阳县宏亮探伤机厂 "]
[6,"多功能柔性转子试验装置系统\n（2台）","1. 可调转速范围：0～10000 转/分，无极；\n2. 直流电机额定功率：不低于300W；\n3. 电源：AC220V；\n4. 调速器：数显式；\n5. 长轴尺寸：不低于500mm；\n6. 长轴直径：不低于Φ10；\n7. 软件含有虚拟仪器库，可进行转速和幅值显示；\n8. 软件可进行基频1X带通、0-1X低通、0-2X低通等三种跟踪滤波；\n9. 滤波既可进行轴心轨迹分析，又不能影响油膜振荡分析；\n10. 可进行影响系数法的刚性和柔性转子动平衡以及三点试重法的单面动平衡；\n11. 以三维彩色方式对转子系统升降速过程进行全景谱阵分析，获取全过程的振动特性变化信息；\n12. 可进行二维全息谱、三维全息谱和全息谱阵的分析；\n13. 可进行伯德图、极坐标图、时间谱阵、转速谱阵、时间转速曲线、时间幅值曲线等启停机相关的实验分析；\n14. 阶次谱分析必须采用领先的波形重采样技术，无需专门装置即可跟踪转速变化，进行阶次实验分析；\n15. 试验结果必须包含波形、频谱、轴心轨迹、彩色谱阵、振型曲线、基频幅值、半频幅值等多种形式。\n",null,null,65000,"北京东方振动和噪声技术研究所"]
[{"$nulls":5},72000,"南京工业大学"]
[{"$nulls":5},70000,"莱帕克(北京)科技有限公司"]
[7,"活塞式空气压缩机性能测试试验台\n（2台）","1．可完成实验内容\n①往复式压缩机性能曲线测试：压缩比—流量曲线（ε— Q），压缩比—轴功率曲线（ε— Ne），压缩比—效率曲线（ε—η）；\n②往复式压缩机闭式示功图；\n③实验数据、实验曲线的显示存储和打印。\n\n2、基本配置及技术参数\n①活塞式压缩机：Q=0.48m3/min,P=0.7MPa,N=4KW；\n②喷嘴排气量测试装置：0—0.8 m3/min；\n③压力变送器：0—1.0 MPa；\n④差压变送器：0—20KPa；\n⑤温度变送器：0—100℃；\n⑥转速传感器：S12；\n⑦数据采集卡：12位AD，16CH，10µs；\n⑧计算机：酷睿i5，4G内存，500G硬盘，20寸液晶显示器及以上配置。\n",null,null,100000,"南京工业大学"]
[{"$nulls":5},110000,"北京化工大学"]
[{"$nulls":5},105000,"莱帕克(北京)科技有限公司"]
[8,"往复式空气压缩机\n（5台）","1. 排气量：118～35L/min\n2. 排气压力：0.1～0.8MPa；\n3. 电压频率：Volt./Hz 110-240/50-60；\n4. 功率：HP/W 600W；\n5. 储气罐：Tank(Lt) 24；\n6. 标准工作压力： 1~8bar；\n7. 空气进口温度：≤50℃。\n",null,null,5000,"上海汇镪工贸有限公司"]
[{"$nulls":5},6500,"贵阳沪试实验设备有限公司"]
[{"$nulls":5},5500,"莱帕克(北京)科技有限公司"]
[9,"机泵拆装实训装置\n（10套）","1. 离心泵：流量7.5立方每小时，扬程22米，功率2.2KW ，数量1台；\n2. 拆装工具：1套。\n",null,null,1000,"南通源进泵阀设备有限公司"]
[{"$nulls":5},2000,"四川明珠泵业有限公司"]
[{"$nulls":5},1800,"上海东方泵业有限公司"]
[10,"过控综合自动化控制系统实验平台\n（1台）","1. ★能完成“自动控制理论”、“过程控制”、“自动化仪表”、“集散控制”、“PLC可编程控制”、“单片机控制”、“计算机控制”等课程所开的实验项目。\n2. 工作电源：三相四线（或三相五线）380V±10%；整机容量：＜5kVA。\n3. ★设备配置具体清单要求如下：（1）电源控制屏，（2）实验桌；（3）交流变频控制。\n4. 智能调节仪控制：系统采用智能型的AI-818仪表（3只），线性电流4～20mA电流输出，包含人工智能调节算法，模糊PID及参数自整定功能，可组成三闭环控制系统。\n5.智能位式调节仪系统采用智能型的AI-708仪表，带有计算机RS485通讯功能，采用继电器位式输出、位式控制算法，挂箱内部装有接触器位式控制装置，仪表可根据设定值、回差来控制继电器的动作，完成温度位式控制。\n6.比值/前馈-反馈补偿器、解耦装置采用硬件前馈反馈补偿器、比值器和解耦装置，完成前馈反馈、比值、解耦控制实验，其中通过比值器可完成流量单闭环与双闭环比值控制实验；通过前馈反馈补偿器可以完成液位与流量以及温度与流量的前馈反馈控制实验；通过解耦装置可完成液位与温度以及锅炉夹套与内胆的温度解耦实验。\n7. ★PLC可编程控制器（<主机CPU224,集成24点开关量，14点输入/10点输出>，模拟量模块EM235）配套实验教学软件及MCGS工控组态软件，并配有PLC3D仿真软件，软件通过自动、手动和PLC控制三种模式再现了以下五个虚拟工业场景：自动封盖、机械手控制、物料分拣、码垛堆积及自动仓储；提供长期免费升级服务，本软件需提供省级或省级以上软件评测报告鉴定证书。\n8. ★单片机控制（利用RS232通信接口，配合单片机控制与计算机算法控制软件<著名MATLAB软件>，可实现各种数字式PID运算控制和各种先进的智能控制，并实现数据实时采集作图）并配套实验教学软件。\n9. 高可靠护套结构手枪插实验连接线、航空连接电缆及实验配件。\n10. 电脑配置：G31/ICP 430/2G DDRII TA2 250G(7200转) TA DVD/ 声卡/集成千兆网卡/集成高性能显卡/键盘/USB光电鼠标/19寸液晶显示器/DOS无介质(for XP)/前置2口USB2.0/移动硬盘/有源音箱/扬天应用09版(for XP)/180W电源/三年有限保修及上门。\n",null,null,90000,"浙江天煌科技实业有限公司"]
[{"$nulls":5},93000,"莱帕克(北京)科技有限公司"]
[{"$nulls":5},95000,"北京化工大学"]
[11,"高级过程控制对象系统实验装置\n（1台）\n","1. 系统组成要求：由不锈钢框架、不锈钢储水箱、三个串接有机玻璃水箱、3kW三相电加热锅炉(由不锈钢锅炉内胆加温筒和封闭式锅炉夹套构成)、盘管和敷塑不锈钢管道等组成。供水系统有两路：一路由三相（380V恒压供水）磁力驱动泵、压力仪表、电动调节阀、交流电磁阀、涡轮流量计及手动调节阀组成；另一路由三相磁力驱动泵（220V变频调速，通过变频器来驱动）、涡轮流量计及手动调节阀组成。\n2. ★系统配置要求如下：\n（1）液位水箱3个 包括上水箱、中水箱、下水箱，三个水箱均采用优质有机玻璃，透明度高，便于直接观察液位的变化和记录结果。水箱结构独特，由三个槽组成，分别为缓冲槽、工作槽和出水槽，进水时水管的水先流入缓冲槽，出水时工作槽的水经过带燕尾槽的隔板流入出水槽，这样经过缓冲和线性化的处理，工作槽的液位较为稳定，便于观察。水箱底部均接有扩散硅压力传感器与变送器，可对水箱的压力和液位进行检测和变送。三个水箱可以组合成一阶、二阶、三阶单回路液位控制系统和双闭环、三闭环液位串级控制系统。\n（2） 储水箱1个 采用304不锈钢板制成，容量不低于150L。储水箱内部有两个椭圆形塑料过滤网罩，以防杂物进入水泵和管道。水箱的上部和底部装有注水阀门和排水阀门，方便实验用水的更换。\n（3）锅炉1个  三相电加热管加热功率不低于3kW，包括加热层（锅炉内胆）和冷却层（锅炉夹套），均由不锈钢精制而成，主要完成相关的温度实验。做温度实验时，冷却层的循环水可以使加热层的热量快速散发，使加热层的温度快速下降。冷却层和加热层都装有温度传感器检测其温度，可完成温度的定值控制、串级控制，前馈-反馈控制，解耦控制等实验。\n内胆容积不低于14L；锅炉夹套容积不低于9L。\n（4） 盘管1套 模拟工业现场的管道输送和滞后环节，长不低于30米，管径不低于15mm，在盘管上有三个不同的温度检测点，它们的滞后时间常数不同，在实验过程中可根据不同的实验需要选择\n（5） 管道及阀门1套  盘管的出水通过手动阀门的切换既可以流入锅炉内胆，也可以经过涡轮流量计流回储水箱。整个系统管道由敷塑不锈钢管连接而成，泵前采用不低于Φ20的管子，泵后采用不低于Φ16的管子，溢流管采用不低于Φ25的管子，所有的手动阀门均采用优质球阀。\n（6） 液位变送器三只 采用三只扩散硅液位变送器分别对三个液位水箱的液位进行检测；其量程为0～5Kpa，精度不低于0.5级。材质：全不锈钢结构，铝合金外壳；量程范围：0～5KP；精度：不低于0.5%；绝缘电阻：≥20MΩ/50VDC；零点温度系数：±0.5%FS/10℃；稳定性：±0.5%FS/1年；输出信号：4～20mADC（两线制），带不锈钢隔离膜片。\n（7） 温度传感器6只 采用Pt100铂热电阻温度传感器，分别用来检测锅炉内胆、锅炉夹套、盘管（有3个测试点）以及上水箱出口的水温。Pt100测温范围：-200～+650℃。\n（8） 流量变送器3只  采用涡轮流量计，涡轮流量计的传感器部分为涡轮结构。公称通径：不低于10毫米（管螺纹G1/2″）；量程：0～1.2m3/h；精度：1级；输出信号： 4～20mA DC（两线制）；供电电源：DC24V\n（9） 电动调节阀1台  采用智能直行程电动调节阀，用来对控制回路的流量进行调节。具有精度高、技术先进、体积小、重量轻、推动力大、功能强、控制单元与电动执行机构一体化、可靠性高、操作方便等优点，电源为单相220V，控制信号为4～20mADC，可输出为4～20mADC的阀位信号。\n（10） 磁力驱动泵 本装置采用磁力驱动泵作为供水系统，流量不低于30升/分，扬程不低于8米，功率不低于0.18KW，转速不低于2800rpm。泵体完全采用不锈钢材料。采用两只磁力驱动泵,一只为三相380V恒压驱动，另一只为三相变频220V输出驱动。\n（11） 电磁阀1只  安装在电动调节阀的旁路，起到阶跃干扰的作用。电磁阀工作电压：220VAC。\n（12） 三相电加热管1套  由三根1kW电加热管星形连接而成，用来对锅炉内胆内的水进行加温，每根加热管的电阻值不低于50Ω。\n",null,null,130000,"浙江天煌科技实业有限公司"]
[{"$nulls":5},150000,"莱帕克(北京)科技有限公司"]
[{"$nulls":5},140000,"北京化工大学"]
[12,"升降实验凳\n（60个）","1.凳面直径不小于350mm；\n2.气动升降，钢制凳脚。",null,null,220]
[null,"供应商特殊资格条件",{"$nulls":4},"说明"]
[]
[]
[]
["主管部门意见：",null,"财政厅支出处室意见：",null,"财政厅政府采购处批复意见："]
[null,"\n盖章"]
[]
[{"$nulls":3},"盖章",null,null,"盖章"]
["填报说明："]
["1、年度项目是指财政年度预算内下达部门的项目。"]
["2、特殊资格条件是指除《政府采购法》第二十二条规定外的供应商资格条件。"]
["3、主要技术参数的设置要满足三个以上的品牌。"]
["4、特殊资格条件、主要技术参数由采购单位成立采购小组，经市场调研后填报。"]
["5、凡委托代理机构采购的项目，实行一个项目一个计划表填报。"]